特别注意：

RS232接口和DMX512接口不要接错了，接错了有时也能控制（TX和RX换了也能控制，因为盒子的TX，RX是复用的），
但是效果往往不是预期效果，有这样接错线的案例，因为能够控制，就没去找接错线的原因，查了很久才发现是
接错线了。

因此，请仔细看光盘里面的接口图。


第一次使用时，可以先运行我们的测试程序RS232DMX.exe，然后按照图片接好线，测试程序打开串口后，
如果软件显示“打开串口，找到我们的RS232盒子”提示，就表示232的线接对了，如果找不到我们盒子，
很有可能是串口的RX，TX接反了。

注意下，专业灯光设备，标准接口一般会采用佧侬头(圆形3针头)，DMX+ 是3脚，DMX- 是2脚，1脚是接地
和我们盒子需要一一对应连接，盒子凤凰头也是3+ 2- 1接地，看图片。

可以通过测试程序的16个推杆来控制地址码为1的灯，接上灯，先通过推测试程序的推子去测试下，有了具
体感观后再通过集中控制发串口代码去控制，也可以通过“串口调试助手”这样的软件去测试。



串口需要的码(DMX值)要怎么才能方便得到呢？
可以通过FreeStyler软件，打开FreeStyler软件的Output->Show output窗口，就可以看到每个通道的DMX值，
这些值就是你串口需要发的值。在Freetyler软件里面，尽量不要用FADE值，否则会增加你发码的代码量，我
们只需要发最后停留的那些值，中间变化的值尽量少发，不过这样的话，灯具的变化就没有这么细致了。

最后再提醒一下，尽量不要去并232线，有的朋友工程上没有这么多串口，为了节约成本，就通过一个串口并
几个盒子，这样做是不规范的，很容易烧毁盒子里面的232芯片，建议采用1进多出的232 hub（集线器）进行扩
充串口。