                                      安装方法


1、安装FreeStyler控制软件，其中安装时，会出现几个图片文件因为语言版本不兼容的错误，忽略继续安装即可；

2、拷贝我们的 K8062D.dll 到刚刚安装好的FreeStyler目录下，这步非常重要！

3、运行FreeStyler软件，在输出设置里面选择接口为“Vellemane K8062 / VM116”，并选择512通道，这样就可以了，
   这个设置只需要设置一次就会记住，然后重新启动FreeStyler软件，软件会自动打开你的串口并寻找我们的盒子，
   如果找到我们盒子，会显示 "COMx open is good, Find our RS232DMX Box!" 字样，把灯接我们盒子就可以控制了。
   中途控制灯光时，随便拔插COM口也没有问题，我们的DLL会自动保护现场，插入串口后会自动寻找串口。

4、可以打开FreeStyler软件里面的output->show output窗口，这样你就可以看到每个通道的dmx值，然后把这些值记住，
   再通过集中控制系统发这些值就可以了。开发这套软件的支持主要是给大家一个方便调试灯光并截获dmx值的简便方法。
   因为FreeStyler软件是专业灯光软件，会涉及到到需要制作你自己的灯库，配接灯库，编写效果等知识，因此建议百度
   下FreeStyler的教学视频，网上有教学视频的。如果自己的确不会建灯库，就配接一个通道的灯库，这样一个灯如果有
   8个通道，就配8个，把每个灯当一个通道来用。

5、特别注意下，我们的 K8062D.dll 编写的时候采用了hook技术，这个技术类似病毒，很容易被杀毒软件、360这样的软件
   勿杀，请加入到杀毒软件的白名单。

6、最后提醒下，盒子和你的串口以及灯接好后，最好先用我们的内部测试软件RS232DMX.exe测试下，一切都能够调通后，再
   用FreeStyler软件去调试你的灯光，用Freestyle软件调试会比较直观些。
   







---------------------English-------------------------------------------------

Software Download: http://www.freestylerdmx.be/


How To:

1.Copy our K8062D.dll to FreeStyler Directory.
2.Select FreeStyler Interface setup "Vellemane K8062 / VM116".
3.Enjoy.

         
--------------------------------------------------------------------------
